
Résumé
L'intégration de fonctionnalités additionnelles dans les Tags intelligents a augmenté le besoin en sources d'énergie supplémentaires. Le travail proposé dans cette thèse vient apporter des solutions à la problématique d'ajouter la fonction Capteur au sein du Tag UHF, en plus de sa fonction d'identification, en restant complétement autonome en énergie. Dans ce contexte, des travaux ont montré qu’il était possible d’exploiter des sources d’énergie écologiques (telles que solaire, thermique ou mécanique). Dans ce travail, on se focalise essentiellement sur les sources d'énergie électromagnétique (EM) « écologiques » dans le sens où elles sont soit déjà présentes dans l’environnement des Tags ou soit en leur sein mais alors inexploitées.
Pour cela nous avons commencé par faire un état de l’art sur les Tags Capteurs UHF passifs, ainsi que les solutions proposées pour la récupération d’énergie dans ces Tags capteurs. 
La première idée que nous avons essayé de développer a été de récupérer le signal électromagnétique venant du Lecteur RFID avec une seconde antenne qui sera exclusivement destinée à la récupération d’énergie afin d’alimenter le capteur. Pour cela, nous nous somme intéressé au circuit d’alimentation conventionnel d’un tag RFID UHF passif en technologie CMOS, dans le but de concevoir une alimentation en technologie CMOS pouvant fournir une tension régulée de l’ordre de 2V. Plusieurs blocs du circuit d’alimentation en technologie CMOS 0.18 µm ont été simulés avec le logiciel ADS (Advanced Design System) de Keysight. 
Dans un second temps, nous nous somme intéressé aux signaux harmoniques réfléchies naturellement par les puces RFID UHF et généralement perdues, afin d’exploiter l’énergie portée par ces signaux (notamment la 3ème harmonique) comme source d’énergie afin d’alimenter un capteur associé au tag RFID UHF. 
[bookmark: _GoBack]A partir de là, nous avons proposé deux nouveaux systèmes de récupération d’énergie pour les Tag capteurs, le premier est un Tag augmenté avec un système d'alimentation coopératif qui consiste à l'association d'un Tag UHF RFID traditionnel avec un circuit récupérateur d'énergie électromagnétique qui convertie l'énergie RF en DC venant de deux sources RF proches en fréquence, le signal venant d'une source à 2.45 GHz, combiné au signal harmonique 3f0 produit par la puce RFID UHF à 2.604 GHz. Le second est un Tag augmenté avec un système récupérateur de l’énergie de la 3ème harmonique seule, et nous avons réussis à alimenter un capteur de température commercial associé au Tag uniquement à l’aide de cette source d’énergie interne généralement perdue dans le Tag.

