Dans le cadre de ce travail, nous avons mis à profit la technique de
drasticimétrie pour rassembler un maximum de données en effectuant les traces des courbes de refroidissement des différents liquides utilisés comme milieu de trempe en métallurgie (eau, solutions polymères à base du polyéthylène glycol), tout en examinant les effets de la température, de l’agitation, de la concentration et de la masse moléculaire du polymère en solution sur le pouvoir de refroidissement.
Le présent manuscrit est structuré selon trois parties :
La première partie fera l’objet d’une synthèse bibliographique, dans laquelle nous rappellerons brièvement les différents traitements thermiques des alliages (trempe, revenu, recuit), les mécanismes de refroidissement lors de la trempe, les spécificités des différents liquides de trempe (l’eau, l’huile, les solutions aqueuses de polymères).
La seconde partie présentera une description rapide des techniques
expérimentales utilisées.
L’analyse et l’interprétation de l’ensemble des résultats expérimentaux
obtenus seront exposées dans la troisième partie, que nous terminerons par une conclusion générale.

