
Résumé
Dans ce travail de recherche, nous nous sommes intéressés à l’onduleur de tension triphasée à cinq niveaux à structure NPC. Ce type de convertisseur permet d’obtenir une meilleure forme de la tension de sortie, tout en réduisant le taux de distorsion harmonique et les brusques variations de la tension lors des commutations. Malgré les avantages apportés par cette structure, un important problème d’instabilité des quatre tensions du bus continue de ce convertisseur apparaît et dont l’équilibrage demeure l’objectif principal. Pour cela, plusieurs solutions sont proposées et développées dans ce travail. De plus l’apport des convertisseurs multiniveaux est étudié sur plusieurs systèmes à énergies renouvelables avec stockage (stockage par batterie, stockage inertiel) : photovoltaïque, éolien et multisources. Une contribution particulière est apportée à la partie modélisation et commande de ces systèmes ainsi que sur l’étude de nouvelles structures multisources à base de la MADA.  
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