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Résumé :


On  étudie  la déformation du milieu élastique dans le cas de l’inclusion de la fissure  d’un disque rigide. Les deux frontières  sont délimitées par des supports rigides dont le contact est lisse.
 En utilisant la méthode de transformation intégrale de Hankel, on réduit  les trois conditions mixtes aux systèmes des équations intégrales triples. Moyennant la formule de Gegenbauer et la somme intégrale représentée par la fonction de Bessel, on obtient des systèmes d’équations algébriques linéaires infinis pour déterminer la fonction inconnue.
L’expression analytique du déplacement, de la contrainte et du facteur d’intensité de contrainte sont discutés, représentés et illustrés graphiquement.

Mots-Clés : Plaque élastique, Disque rigide, Fissure circulaire, Equations intégrales triples, 
Facteur d’intensité de contrainte.

Abstract:

We study the axisymmetric deformation of an elastic layer due to the indentation of a penny-shaped crack by a disc-shaped rigid inclusion in its middle plane. The two surfaces of the thick layer are supposed to be smoothly clamped. Using the Hankel integral transforms method, we reduce the three-part mixed boundary value problem to a system of triple integral equations. With the help of the Gegenbauer formula and some integral representations of the Bessel function, we get an infinite system of algebraic equations for determining the unknown function. The expression of the stress intensity factors is given analytically. Some quantities of physical interest are shown graphically followed by a discussion of the effect of the radii of the inclusion and the crack as well as the thickness medium on the layer deformation. 
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