Le présent travail consiste à la simulation numérique d’une couche limite turbulente soumise
à un cisaillement transversal par la mise en mouvement de la paroi chauffée dans le sens
transversal de l’écoulement principal. La tridimensionnalité introduit une complexité qui se
traduit par le non alignement des directions principales du tenseur des tensions de Reynolds et
celle du tenseur des taux de déformation. Dans cette étude nous avons adopté une extension
directe du modèle type énergie – dissipation k-e à fort nombre de Reynolds conçu initialement
au calcul de la couche limite bidimensionnelle, en supposant une viscosité turbulente isotrope.
La partie originale de notre travail consiste à la mise en oeuvre d’une loi de paroi pour le
calcul de la composante transversale du vecteur vitesse dans la zone de proche paroi sans
considérer les effets de viscosité prédominants. Pour la composante longitudinale, nous avons
utilisé la loi proposée dans la littérature pour le cas bidimensionnel. Cette méthode est
largement utilisée pour les couches limites turbulentes bidimensionnelles. La méthode
numérique utilisée pour la discrétisation des équations aux dérivées partielles en variables
primitives est la méthode des volumes finis. Les termes de convection – diffusion sont
approchés à l’aide d’un schéma d’interpolation de type loi de puissance et le couplage vitesse
– pression est résolu grâce à l’algorithme SIMPLE. L’algorithme TDMA est utilisé pour
résoudre les équations discrétisées.
La comparaison entre les prévisions numériques et les résultats expérimentaux trouvés dans la
littérature est satisfaisante.
