L'objectif de ce travail est la synthèse, l'analyse et l'étude physico-chimique de tensioactifs anioniques (sels de sodium) de type alcanesulfonates secondaires (SAS) présentant des applications potentielles en récupération assistée du pétrole et/ou  en détergence. Les performances de ces  composés ont été comparées à celles de deux échantillons commerciaux, l'Hostapur 60 obtenu industriellement par sulfoxydation et le sodium dodecylsulfate SDS. 
La méthode de synthèse développée au sein du laboratoire consiste en la photochlorosulfonation de n-paraffines par le chlorure de sulfuryle en présence d'un catalyseur. Les chlorures d'alcanesulfonyles obtenus sont séparés du mélange réactionnel et  sont transformés par hydrolyse basique en alcanesulfonates correspondants. Le suivi de la réaction ainsi que des différentes étapes de purification et d'extraction est réalisée par analyse directe et simultanée du mélange réactionnel par chromatographie en phase gazeuse. Les différents isomères de position des composés chlorosulfonés ont été identifiés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse. 
La réaction a été appliquée à une paraffine à chaine grasse le n-dodécane sous différentes conditions opératoires conduisant à des mélanges réactionnels présentant des distributions isomèriques différentes. 
Le comportement micellaire des dodecanesulfonates synthétisés a été étudié et la relation entre la distribution isomèrique, leur structure chimique et leurs propriétés micellaires a été explorée. Leurs concentrations micellaires critiques (CMCs) ont été déterminées par des mesures de tensions superficielles,  l'excès superficiel (?m) et l'aire moléculaire pour les différents échantillons ont été calculés par l'équation de Gibbs. Par ailleurs en présence de NaCl, l'évolution de la CMC en fonction de la salinité a permis de calculer le degré apparent d'ionisation des micelles.  
Nous avons recherché les performances de deux échantillons de dodécanesulfonates en déterminant certains pouvoirs tels que les pouvoirs moussant, émulsifiant et solubilisant. Leurs propriétés ont été comparées à ceux de l'Hostapur 60 et à ceux du SDS utilisé comme référence de tensioactifs anioniques. Ces composés montrent de bonnes propriétés moussantes. 
L'étude du pouvoir solubilisant montre pour nos produits une capacité de solubilisation de composés polaires comparable à celles des produits commerciaux  et une plus grande capacité de solubilisation vis-à-vis  de composés apolaires. Nous avons également évalué leur  pouvoir émulsifiant vis-à-vis d'une huile minérale et d'une huile végétale, la stabilité des émulsions formées à été établie par des analyses au granulométre laser. 
En comprennent l'e vue d'une application éventuelle en récupération assistée du pétrole, des diagrammes de phase pour un échantillon de dodécane sulfonate ont été tracés à 30°C, et comparés à ceux de l'Hostapur 60. Outre les dodecanesulfonates synthétisés, les systèmes étudiés 

