

Résumé

Cette étude consiste tout d’abord, a une mise en forme par projection thermique de plusieurs dépôts de stellite de composition variable, a la surface d’un acier ordinaire, ensuite a l’étude et la caractérisation des interfaces (Dépôt-substrat) obtenue. La microstructure de l’interface dépend à la fois de la composition du consommable (poudre), et de la technique du dépôt utilisée. Le procédé de revêtement désigné est la projection thermique par torche. Nous avons vu dans un premier temps que le choix des matériaux était justifié, et que les stellites sont des matériaux adaptés pour leurs excellentes propriétés mécaniques et thermiques
