Université des Sciences et de la Technologie 

Houari  Boumediene

Faculté d’Electronique et d’Informatique

Mémoire présenté par

YAICH  Nadjib
Développement d’une Technique de Mesure  de l’Efficacités  de Blindage.
Résumé

Les champs électromagnétiques émis par des appareils électroniques perturbent le fonctionnement d'autres équipements. Face aux phénomènes de perturbations électromagnétiques, le blindage réagit comme une frontière physique, isolant les composants sensibles aux perturbations ou confinant les sources rayonnantes dans un volume restreint. Un blindage permet d'accroître l'immunité électromagnétique d'un équipement. Le choix approprié des composants et les conditions d’installation sont la clef de l’installation d’un blindage efficace. Les composants affectent la performance du blindage, et ils peuvent créer une discontinuité dans l’intégrité du système. Les mesures de blindage électromagnétique servent à contrôler et à qualifier, par exemple, les cages de Faraday ou autres locaux faradisés, afin d'évaluer les niveaux d'atténuation qu'ils apportent vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Ainsi, les appareils de mesures adéquats doivent permettre de contrôler sur un large spectre de fréquences, que les niveaux de blindage électromagnétiques sont suffisamment élevés pour répondre aux spécifications et aux besoins de l'utilisateur. L’objectif de l’étude est de développer une analyse qui permettra de faire l’étude du problème de l’efficacité de blindage et  d’aboutir à une  philosophie générale de la mesure de ce paramètre. Ce travail comporte deux parties ; la première est relative à l’étude théorique de l’efficacité de blindage.  Il s’agit de faire le calcul des différents paramètres intervenant dans la détermination de l’efficacité de blindage, à savoir l’absorption, l’atténuation et les réflexions multiples. La seconde partie est consacrée au développement d’une  technique de mesure de l’efficacité de blindage et d’effectuer des tests sur l’équipement choisi.   Notre travail est  scindé en cinq parties. Dans la première partie, nous présentons les différents aspects de la compatibilité électromagnétique. La deuxième partie porte sur l’étude théorique de l’efficacité de blindage. Les équations décrivant les différents paramètres rentrant dans le calcul de l’efficacité de blindage ont fait l’objet d’une programmation sous matlab et des résultats ont été présentés par des graphes.  Nous nous intéressons, dans la troisième partie, à la technique de mesure de l’efficacité de blindage. La mise en œuvre de la mesure a fait l’objet d’un quatrième chapitre. Ainsi des  mesures sont effectuées sur une cage de faraday modulaire et les résultats obtenus sont comparés à des mesures pratiques données  par un fournisseur de sites d’essais CEM « SIEPEL ».Dans le dernier chapitre nous proposons des solutions pour une bonne CEM.
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