Résumé :

La présente étude est consacrée à l’analyse numérique du phénomène de convection au sein d’une cavité carrée différentiellement chauffée, formées de deux parois horizontales immobiles, adiabatiques et imperméables et de deux parois verticales mobiles et maintenues à des températures et/ou des concentrations constantes et différentes. Un obstacle carré et adiabatique et imperméable est inséré au centre de la cavité. Cette dernière est entièrement remplie dans un premier lieu d’air, puis d’un fluide de Herschel-Bulkley. Les propriétés physiques et rhéologiques du fluide sont maintenues constantes et uniformes à l’exception de la masse volumique, intervenant dans le terme de poussée, pour laquelle l’approximation de boussinesq sera adoptée.
Les équations de conservation sous la forme adimensionnelle sont résolues par le biais de la méthode des volumes finis.
L’analyse de l’influence du nombre de Richardson, du rapport de poussée, ainsi que du nombre de Herschel-Bulkley, sur les profils de vitesse et sur le transfert de masse et de chaleur ont constitué le principal objectif de cette étude.
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