Le but de ce travail est de mener une étude tridimensionnelle de la convection naturelle dans une 
enceinte parallélépipédique dont deux parois sont isothermes et les quatre autres adiabatiques. L'enceinte 
contient une source de chaleur de dimensions finies en position verticale. L'étude des effets en trois 
dimensions sur l'écoulement du fluide et sur les caractéristiques thermiques dans l'enceinte est effectuée par
l'observation des isothermes, des profils de vitesse et  des trajectoires convectives pour trois positions de la 
source de chaleur. Le calcul du nombre de Nusselt sur les parois froides est également présenté. On 
considère aussi le cas d'une source plate au niveau de la paroi inferieur
