Les lasers dits Q-switchés ou déclenchés occupent une large place dans la famille des lasers pulsés. Cette
 technique de génération d'impulsions permet d'obtenir de fortes puissances crêtes, indispensables dans de
 nombreuses applications, en particulier industrielles. Les montages utilisés pour le déclenchement sont des
 dispositifs qui peuvent être électro-optiques, acousto-optiques ou à absorbants saturables.
     L'objet de mon mémoire portera sur la dynamique d'un laser à gaz carbonique, passivement déclenché par
 un absorbant saturable (SF6), en fonction de plusieurs paramètres. 
 La première partie de mon travail consistera  à caractériser le laser en régime continu. Le laser doit fonctionner
 dans des conditions optimales de puissance, de pompage et surtout de stabilité. A cet effet, il est impératif de
 suivre l'évolution du rayonnement laser en fonction du courant de décharge, de la pression du milieu
 amplificateur, des dérives lentes et rapides du mode oscillant, et par ailleurs,  en fonction de la température 
 de refroidissement de la décharge.
     La deuxième partie est la génération des impulsions dont la durée est autour de la microseconde. Comme
 les lasers déclenchés passivement génèrent des impulsions irrégulières en puissance, en période et en durée,
 une étude systématique s'impose. En effet, nous avons suivi l'évolution  de ces impulsions (durée, forme,
 cadence) en  fonction du pompage, et surtout en fonction de la concentration de l'absorbant saturable. Le
 rajout de l'Hélium au SF6 nous a permis d'éliminer la traîne qui apparaissait dans les impulsions générées pour
 une faible pression de l'absorbant saturable. Nous avons relevé dans ce cas que pour ces faibles pressions
 du milieu amplificateur, les régimes  continu et en impulsion cohabitent et l'ajout d'hélium, dans ce cas,
 favorise le régime en impulsion. De tels résultats peuvent s'expliquer par le fait que l'hélium modifie les taux
 de relaxation de l'absorbant saturable.
