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ملخص 
الهدف من هذه الرسالة هو اقتراح طريقة جديدة لانجاز خرائط جيوتقنية عن طريق النمذجة، خلافا عن الطرق التقليدية الطويلة والمكلفة للوصول باستخدام طريقة الجيوماتكس لتقييم قدرة التربة لاستقبال الإنشاءات. أحد أهم جوانب نظم المعلومات الجغرافية (GIS) هو قدرتها على المساهمة في دعم اتخاذ القرار. من بين وظائف نظم المعلومات الجغرافية للنمذجة الزمانية المكانية ودعم اتخاذ القرار يعتبر التقييم متعدد المعايير مفيد بشكل خاص في ما يتعلق باختيار مناطق مناسبة لاستخدام محدد. وهو يستند على المبدأ الذي يعتبر الخريطة الجيوتقنية كنتيجة للتفاعل بين عدة ظواهر في وسط الدراسة (قدرة تحمل التربة،  انكماش وانتفاخ التربة والانزلاقات).
معايير عدة تم تحديدها (الإجهادات المسموح بها، الميل، نوع التربة، المياه،... الخ)، و خرائط لعوامل عدة تم انجازها. التقاطع بين هذه الخرائط يوصلنا - بعد سلسلة من التعميمات والتجميعات - إلى الخريطة الجيوتقنية النهائية.
تم تطبيق هذه المقاربة على منطقة سوق أولاد نجاع. أنشئت لهذا الغرض قاعدة بيانات مكانية حتى تكون بمثابة معلومات مرجعية لبناء متعدد المعايير لخريطة تقسيم المناطق الجيوتقنية. الخريطة الجيوتقنية الناتجة تبين أن معظم الأراضي في منطقة الدراسة هي  ذات تربة جيدة للبناء. تفسير النتائج يسمح بتحديد أوجه الإسهام وأوجه القصور في النتائج، في المنهجية، وأيضا تطبيق هذه المنهجية على مواقع بإشكاليات أخرى وسياق مماثل.
الخريطة الناتجة تهدف الى إطلاع صانعي السياسات والمخططين بشأن المجالات القابلة للتوسع العمراني.
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RESUME
L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle méthode d’élaboration de cartes géotechniques par modélisation, afin de prospecter par méthode géomatique l’aptitude du sol à recevoir des constructions. Un des aspects les plus porteurs des systèmes d’information géographiques (SIG) est leur capacité à contribuer à l’aide à la décision. Parmi les fonctions SIG pour la modélisation spatio-temporelle et l’aide à la décision, l’évaluation multicritères s’avère être particulièrement utile en ce qui concerne la localisation des zones aptes à un usage. Elle se base sur le principe considérant la carte géotechnique comme étant le résultat d’une interaction de plusieurs phénomènes du milieu (portance des sols, retrait-gonflement et glissements). 
Des critères ont été identifiés (Contraintes admissibles, pente, types des sols, eau, etc.) et des cartes de facteurs ont été élaboré. On croise ces cartes pour aboutir après une succession de généralisations et de regroupements à une carte géotechnique finale.
Cette démarche a été appliquée à la zone de Souk Ouled Nedjaa. Une base de données spatialisée a été mise en place pour servir de référence d’informations à la construction multicritère d’une carte de zonage géotechnique.
La carte géotechnique obtenue indique que  la plupart des terrains de la zone d’étude sont des bons sols pour la construction. L'interprétation des résultats permet de situer les apports et limites des résultats, de la méthodologie mise en œuvre, ainsi que son application sur d’autres sites à problématique et contexte similaires.
La carte obtenue est destinée à éclairer les décideurs et les aménageurs sur les zones devant recevoir de l’urbanisation.
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ABSTRACT
The objective of this thesis is to propose a new method for developing geotechnical modelling maps, in order to prospect by geomatic method the suitability of the soil to receive constructions. One of the holders of the aspects of geographic information system (GIS) is their capacity to contribute to decision aid. Some of the GIS functions to the spatio-temporal modelling and decision aid, multi-criteria evaluation is particularly useful in relation to the location of areas suitable for use. It is based on the principle considering the geotechnical map as the result of an interaction of several phenomena of the medium (load-carrying capacity of soil, swelling and slides).
Criteria have been identified (permissible stress of the soil, slope, type of soil, water, etc.) and maps factors have been developed. We meet these maps to arrive after a succession of generalizations and groupings to a final geotechnical map.
This approach has been applied to the area of Souk Ouled Nedjaa. A spatial database has been set up to serve as reference information for construction of a multi-criteria geotechnical zoning map. The resulting geotechnical map indicates that most of the lands in the study area are good soils for construction. The interpretation of results allows locating the contributions and limitations of the results of the implemented methodology and its application to other problematic and similar context sites.
The resulting map is designed to inform policy makers and planners on the areas to receive urbanization.
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