Parmi les nouveaux polymères ayant de remarquables facilités de dégradation : le poly (butylène adipate-co-téréphtalate) (PBAT). Il fait l'objet de nombreux développements industriels. Des publications récentes traitent sur les différents modes des synthèses du PBAT et de sa biodégradation ou sa dégradation hydrolytique dans plusieurs environnements ainsi que son usage comme biopolymère et  biocomposite.
Le  polychlorure de vinyle (PVC), par ses propriétés très diverses couvre tous les secteurs de l'activité économique. Cependant, sous l'influence de la chaleur, ce dernier subit une dégradation profonde, accompagnée d'une coloration caractéristique. Plus cette dernière s'accentue, plus les propriétés du PVC décroissent.
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l'élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux  à base de poly (butylène adipate-co-téréphtalate) (PBAT) et de  poly (chlorure de vinyle) (PVC). Notre objectif principal est l'élaboration de nouveaux " biomatériaux " permettant de répondre à la problématique d'élimination de déchets.
Dans une première partie,  nous avons préparés des matériaux PBAT/PVC par Melt-intercalation et avons étudié leur  compatibilité par spectroscopie FTIR, par analyse enthalpique différentielle et par  analyse thermogravimétrique.
Dans une seconde partie, nous nous sommes intéressés à l'effet de l'ajout de la cloisite C30B sur la compatibilité  des matériaux PBAT/PVC. L'examen de leurs propriétés thermiques et mécaniques a été mené par  DSC, par ATG et par des essais de traction.


