RESUME
Au cours de ce travail nous avons d'abord caractérisé la zéolithe commerciale A par DRX, MEB et  FTIR. nos essais ont porté sur des solutions aqueuses des ions métalliques (Co+2 et Ni+2) et de  différents mélanges (mono et bicomposé). L'efficacité de l'adsorption en batch semble également être fortement influencée par certains paramètres tels que le pH, le temps de contact, la température, la quantité d'adsorbant et la concentration initiale en ions métalliques. Nous avons effectué une étude cinétique, et thermodynamique de la réaction d'adsorption. Les expériences ont révélé un maximum d'adsorption de cobalt et de nickel de l'ordre de  98.3% et 92.54%  respectivement en système mono-composé et de l'ordre de 94.11% et 86.3% respectivement en système binaire. 

Mots clés : métaux lourds, zéolithe commerciale de type A, adsorption, échange ionique, Co+2 et Ni+2, mono-composé, binaire cinétique d’adsorption, thermodynamique.