

RESUME
On donne la solution exacte du  problème de déformation axisymétrique, en compression axiale d'un cylindre élastique formé de deux couches superposées. Ce dernier occupe une paroi rigide dont les contraintes de frottement sont négligées. En utilisant la méthode de transformation finie de Hankel du vecteur déplacement, on réduira le couplé de  système des E D P (de Lamé) à un système d'équations différentielles ordinaires. Les solutions de ce système s'obtiennent alors explicitement. Les contrain



