Résumé

La production des puits de forage et la prolongation de leur durée de vie reposent sur des opérations de cimentation bien réussies. Cette étude présente l'influence d'un additif (HR-5) utilisé comme retardateur de prise et (CaCl2) comme accélérateur de prise sur le comportement rhéologique d'une pâte de ciment pétrolier servant de barrière d'étanchéité dans les puits pétroliers. Afin de caractériser le comportement rhéologique de ces pâtes de ciment, des essais rhéologiques à vitesses imposées ont été réalisés. Les résultats obtenus montrent d'une part, un comportement complexe rhéofluidifiant qui peut être décris de manière satisfaisante par un modèle d'Herschel- Bulkley.

