Le succès d'une opération de forage est assuré par plusieurs facteurs parmi eux le choix du fluide de forage dont les fonctions sont multiples (refroidir et lubrifier l'outil. maintenir les parois. assurer le transport des déblais, ...), d'où la connaissance et le contrôle des propriétés rhéologiques des fluides de forage ont une incidence majeure pour le bon déroulement d'une opération de forage. Ces fluides présentent un comportement non newtonien le plus souvent thixotrope.


Durant la dernière décennie, les boues à base d'eau sont récemment employées afin de protéger l'environnement. Ce type de fluide contient  des  polymères hydrosolubles dissous dans une saumure. Les saumures sont généralement des solutions de NaCl, KCl, CaC12, NaBr, ZnBr,... utilisées avec différentes concentrations.


Les polymères utilisés dans les formulations de fluides de forage sont dans la plus part du temps des Biopolymères, Xanthan Gum, HEC, .... Ils sont utilisés comme agents de suspension ou réducteurs de filtrat.

Néanmoins la dégradation thermique des polymères utilisés dans ce  type  de fluide ainsi qu'une forte diminution de la viscosité lors du forage des puits profonds où les températures sont élevées entraîne un inconvénient majeur pour le bon déroulement de l'opération de forage. C'est pourquoi une modélisation au laboratoire est primordiale afin de vérifier les performances des fluides de forage et plus précisément les polymères d'ajustement.

Un des objectifs de ce travail est d'étudier l'influence de la concentration. de la température et la salinité sur les propriétés rhéologiques de polymères de type « Vinyl synthétique )) commercialisés sous le nom HE 100 et HE300 polymers
