Nous nous proposons dans le présent travail d’apporter un complément à l’étude précédente 
en étudiant les transferts de matière ou de chaleur à la paroi dont l’intérêt pratique est évident. 
Dans cette étude à caractère  essentiellement expérimental,  on réalise un jet  turbulent de 
liquide tombant verticalement sur une surface plane horizontale; une technique de mesure non 
intrusive (polarographie) est mise en oeuvre qui permet de mesurer les transferts à la paroi 
dans les différentes régions de l’écoulement. 
La première partie de ce mémoire est consacrée à une synthèse des travaux se rapportant à 
notre sujet en mettant l’accent sur les jets axisymétriques. 
Dans la deuxième partie, le principe et la mise en oeuvre de la méthode polarographique sont 
présentés ainsi que le dispositif expérimental que nous avons conçu et réalisé. Les moyens 
d’acquisition et de traitement des mesures sont également décrits. 
Les évolutions des transferts  dans chacune des régions sont  présentées dans le dernier 
chapitre; l’influence des paramètres essentiels du problème (nombre de Reynolds du jet, 
distance entre la buse et la plaque) est également analysée. 
L’évolution de l’épaisseur du film obtenue expérimentalement par Bouhadef M. (1977) est 
analysée à la lumière des résultats obtenus.  
Dans la conclusion générale sont synthétisés les principaux résultats obtenus; les perspectives 
intéressantes de prolongement de ce travail sont également présentées. 

