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Résumé 

Le travail présenté dans cette thèse apporte, entre autres, une contribution aux méthodes de commandes des Machines Asynchrones à Double Alimentation (MADA), alimentées par un onduleur de tension au rotor et utilisées dans la production de l’énergie éolienne. Pour ce faire, nous avons modélisé la turbine éolienne, puis la génératrice asynchrone à double alimentation en régime linéaire et saturé, par la suite, nous avons détaillé différent type de commande appliqués à la MADA, à savoir : la commande vectorielle directe et indirecte et la commande directe de la puissance. En fin de ce travail, nous avons présenté la modélisation de l’association éolienne-machine asynchrone à double alimentation.

 
   
