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[bookmark: _Toc432694123][bookmark: _Toc432700040]Les codes du bâtiment ont longuement considéré l'analyse de la vitesse de propagation des ondes de cisaillement pour faire une classification sismique fiable de profils de sol, basée sur la connaissance des propriétés mécaniques des dépôts sédimentaires surmontant le rocher. Cette approche a, cependant, des limitations dues à l'absence de données géophysiques qui sont souvent très coûteuses. Récemment, d'autres techniques ont été proposées basées sur les mesures de bruit de fond et l'estimation de la courbe d'amplification H/V. Ce travail propose une nouvelle méthode pour la caractérisation des sites classés dans le Règlement Parasismique Algérien (RPA99 /ver.2003) par des fonctions de transfert moyennes, suivant une approche stochastique combinée à une étude statistique. Les fonctions de transfert moyennes sont ensuite utilisées pour calculer les facteurs de sites moyens et les spectres de réponse d'accélération moyens normalisés pour mettre en évidence le potentiel d'amplification de chaque site. Une comparaison est faite avec les spectres de réponseduRPA99/ver.2003et ceux de l’Eurocode8(EC8), respectivement. 
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