L'étude de la transformation du champ au cours de sa propagation est très importante en optique et est d'un grand intérêt
 pour assurer une bonne qualité des faisceaux lumineux. Le champ électrique caractérise l'onde lumineuse. Nous avons 
donc d'abord étudié, dans le cadre de l'optique paraxiale, les transformations du champ dans différents systèmes optiques
 en incluant le cas particulier du diaphragme et ce par différentes approches. L'approche par le modèle gaussien s'avère
 très utile pour la description des faisceaux lasers. Nous nous sommes alors familiarisés avec les modes gaussiens: les
 paramètres associés, les différentes familles définies selon le type de symétrie ou la nature de l'argument, les
 mécanismes de transformation que ce soit via le formalisme ABCD ou la conversion de modes. Notre choix s'est porté sur
 la technique de conversion de modes, au vu de ses performances, pour traiter du problème d'un diaphragme.Nous avons
 par la suite démontré son efficacité pour le cas d'une succession de diaphragmes. La simulation numérique montre que
 trois paramètres qui sont: la taille et le nombre d'ouvertures ainsi que l'écart entre ces ouvertures ont un impact important
 sur le profil du champ. Le choix particulier d'une cascade d'ouvertures peut conduire à des profils spécifiques pouvant être
 exploités dans différentes applications. De chaque côté de l'ouverture, le formalisme ABCD reste toujours en vigueur et 
simple d'utilisation. La technique de conversion de modes associée à ce dernier formalisme, offre un outil très efficace 
pour étudier les transformations du champ non seulement dans le cadre d'une succession de diaphragmes en simple
 propagation mais aussi dans les systèmes optiques diaphragmés.
