








Résumé
L’effet de la pression de compactage sur le comportement tribologique des composites  à matrice métallique (WC-W-Ni/Cu-Mn-P) obtenus par infiltration a été étudié.
Des analyses physico-chimiques à différentes échelles (observation optique et par MEB, EDS et DRX) ont été effectuées sur des échantillons infiltrés avant et après les tests d’usure. Nous avons identifié les mécanismes d’usure qui régissent le contact en frottement contre une bille d’alumine et estimé leur résistance à l’usure.

