









[bookmark: _GoBack]Résumé : 

La tomographie SAR est une technique basée sur l'acquisition de plusieurs images SAR de la même scène à des angles de vues différents. Elle est utilisée pour la cartographie des espaces urbains et forestiers en reconstruisant les diverses structures en 3D. Dans cette thèse, l'objectif que nous nous sommes fixés est de contribuer aux développements d'outils mathématiques nécessaires pour l'estimation de la hauteur des structures urbaines et forestières. Dans cette thèse, nous avons démontré que l’ algorithme développé basé sur la fusion DFT-LS présente une alternative intéressante par rapport aux autres techniques d'inversion tomographique, afin de trouver un compromis entre une résolution élevée, une complexité modérée et un temps de calcul acceptable. 

