Résumé
Le présent travail consiste en l’étude numérique tridimensionnelle et bidimensionnelle, du transfert thermique en modes de convection forcée et mixte, s’opérant au sein de cavités ventilées (carrée et cubique) traversée par un nanofluide à base d’Alumine. La ventilation est assurée par deux ouvertures de même dimension, pratiquées sur les parois de la cavité. Ainsi, le fluide froid entre par une ouverture placée en haut de la paroi verticale gauche, et ressort par une autre placée au bas de la paroi verticale droite. Toutes les parois des cavités sont portées à une même température, supérieure à celle du fluide entrant, à l’exception des parois latérales de la géométrie cubique qu’on considérera adiabatiques. Les équations gouvernantes sont discrétisées, en utilisant la méthode des volumes finis et l’algorithme SIMPLER pour le couplage pression-vitesse. La méthode ligne par ligne avec l’algorithme (TDMA) est employée pour la résolution itérative des équations discrétisées. Les paramètres de contrôle de notre étude sont : le nombre de Reynolds et la fraction volumique en nanoparticules.

