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Résumé
Grace à leur chimie sans solvant et leur faible impact environnemental, les silicates apparaissent comme alternative prometteuse aux précurseurs alcoxydes de silicium pour le développement de la chimie verte des procédés sol-gel.
	Dans ce contexte, la voie aqueuse pour la formation de matériaux composites silice/biopolymère est décrite ici. Le biopolymère utilisé est le CarboxyMethylCellulose (CMC).
	La spectroscopie infra-rouge et l’analyse thermogravimétrique suggèrent que l’interface silice-polymère est contrôlée par la formation de liaison hydrogène. En outre, la microscopie électronique à balayage suggère une modification limitée dans l’organisation du réseau CarboxyMethylCellulose. Toutefois, la présence de la silice a un impact significatif sur le relargage de la Rhodamine B, un colorant cationique, au sein du biocomposite.
	Ces matériaux sont non seulement conformes à plusieurs exigences de la chimie verte mais aussi ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la biominéralisation chez les plantes supérieures.
	Il est en effet connu que la silice est présente à des taux de 1% à 10% en masse chez certaines plantes. Cette silice joue un rôle de gestion des stress biotiques et abiotiques, mais les mécanismes associés sont encore mal connus.
[bookmark: _GoBack]	Dans le but d’évaluer l’impact de la silice au sein des matériaux hybride CMC/Silice sur la stabilisation de systèmes enzymatiques liés à la gestion du stress oxydatif, nous avons encapsulé la Catalase (CAT) et la Superoxyde Dismutase (SOD). Nous avons pu montrer la viabilité et l’activité de ces enzymes au sein du matériau hybride.
