






Résumé : Dans cette thèse, nous avons étudié la texture de déformation après laminage à froid et après essai de traction d'une tôle de l’alliage de titane Ti-6Al-4V (%en poids) par diffraction des rayons X. L’anisotropie plastique macroscopique a été étudiée par la détermination du coefficient de LANKFORD et un modèle qui décrit le critère anisotrope des tôles. Les résultats de l’anisotropie ont été pris en considération pour la réalisation des soudures en cet alliage (Ti-6Al-4V). La deuxième  partie de cette thèse se concentre sur l'effet des procédés de soudage TIG sur la microstructure et les contraintes résiduelles dans les soudures de l’alliage Ti-6Al-4V. Nous avons analysé l’évolution des contraintes résiduelles par la diffraction des rayons X en utilisant la méthode des sin2ψ. 


