ملخص :
الهدف من هذه الدراسة هو الشروع في تطوير برنامج مخصص لمحاكاة الدوائر المطبوعة ، من أجل دراسة وتصميم الدوائر الإلكترونية التقنية مع مراعاة جوانب التوافق الكهرومغناطيسي في هذه الدراسة ، قدمنا نماذج من الدوائر المطبوعة (شرائح وعقد(، بهدف التوصل إلى تشكيل الدائرة المكافئة، ويستند هذا النموذج على طريقة Fils Fins
وأظهرت الدراسة كيفية تغير المقاومة والمكثفة الداخلية من الدوائر المطبوعة من حيث عرض في نطاق التردد. 
في الخطوة الثانية ، قمنا بتصميم هوائي Yagi على ركيزة من الايبوكسي ، وذلك باستخدام HFSS نتائج المحاكاة تسمح لاستخلاص النتائج حول تأثير التباعد بين المسارات على عامل انعكاس ، والاتجاهية للهوائي مقابل تردد.

Résumé :

L’objectif de cette étude est d’initier au développement d’un outil logiciel dédié à la simulation des circuits imprimés, dans le but de l’étude des techniques de conception des circuits électroniques prenant en compte les aspects de compatibilité électromagnétique. Dans cette étude, nous avons présenté la modélisation du circuit imprimé (segments de pistes et nœuds), dans l’objectif de parvenir à la constitution de schéma équivalent du circuit imprimé; cette modélisation est basée sur la méthode des fils-fins.
L’étude a montré comment évolue la résistance et l’inductance interne d’une piste d’un circuit imprimé en fonction de sa largeur dans  la gamme de fréquence choisie. 
Dans une seconde étape, nous avons conçu une antenne Yagi, sur un substrat en époxy, à l’aide du logiciel HFSS. Les résultats de simulations ont permis de tirer des conclusions sur l’influence de l’espacement entre les pistes sur le facteur de réflexion, la directivité de l’antenne et sur son gain en fonction de la fréquence. 

Abstract:

The aim of this study is to initiate to the development of a software tool dedicated to the printed circuits simulation, in order to study the technical design of electronic circuits taking into account the electromagnetic compatibility aspects. In this study, we presented the modeling of printed circuit (segments and nodes), with the aim of achieving the formation of equivalent circuit of the PCB, this model is based on the thin wire method.
The study showed how the internal resistance and inductance of a printed circuit track change in terms of its width.
In a second step, we designed a Yagi antenna on a epoxy, using HFSS. The results of simulations allowed concluding the influence of the spacing between tracks on the reflection factor, the directivity of the antenna and its gain versus frequency.

