      


Resumé

    Les plasmas thermiques sont des milieux formés par des décharges de type arcs
électriques à la pression atmosphérique, caractérisés par un quasi-équilibre thermique
(équipartition de l’énergie) et des températures de plusieurs milliers de degrés. Dans le
domaine de température de 1 000 à 20 000 K, la composition chimique des plasmas     issus de la vaporisation d’un isolant a base du polyamide (PA6-6) est calculée pour des pression variant de 1 à 10 atm en utilisant la méthode de minimisation de l’enthalpie libre de Gibbs. Lemilieu est supposé en l’équilibre thermodynamique. L’analyse des résultats montre que les fractions molaires des molécules neutres lourdes décroissent rapidement en fonction de la température, que la population électronique est essentiellement due à l’ionisation de C aux basses températures. Par ailleurs, le graphite se forme à basse température et la quantité formée est une fonction croissante de la pression.
