

Résumé :
[bookmark: _GoBack]Le présent travail de recherche concerne le développement de méthodes analytiques et numériques de traitements et d’interprétations de données de champ de potentiel et leur application à l’étude de l’In Ouzzal et des zones adjacentes. Ces méthodes consistent à approcher au mieux le modèle géologique de notre zone d’étude, nous effectuons cette approche par la résolution des problèmes inverses. Dans cette étude; nous avons développé une nouvelle méthode analytique de la Transformation de Riesz (TR), en utilisant les notions de fonctions monogènes avec les conditions des Cauchy Riemann. Les résultats de calculs, nous conduisent à la formulation mathématique générale du signal analytique nD. Les autres méthodes inverses utilisées sont la deconvolution d’Euler (ED), le Tilt angle amélioré (TAA) et la Transformation de Hilbert (TH). Nous avons appliqué les méthodes précédentes aux modèles synthétiques exactes et bruités dans le but d’avoir le bon choix des paramètres qui offrent une meilleure interprétation, avant leur application à un cas réel. Les solutions de TR, ED et TAA projetées sur la carte géologique de la zone d’étude, indiquent que les bordures du terrane de l’In Ouzzal avec les branches des structures Panafricaines qui l’entourent, sont délimitées par deux accidents subverticaux, probablement lithosphériques, ainsi qu’il existe un système de failles localisé au centre de notre zone d’étude (le long du parallèle 22°), ce système est orienté dans la direction NE-SW, avec une profondeur assez plus profonde. Ce système sépare le terrane d’In Ouzzal en deux parties: la partie nord et sud. Cette dernière interprétation confirme qu’a l’est du terrane d’In Ouzzal, le décrochement est dextre, tandis qu’à l’ouest, il s’agit plutôt d’un décrochement senestre
	
