Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés  à l'influence des interactions
spécifiques telles que les liaisons hydrogènes sur la dispersion diélectrique aux alentours de la transition vitreuse Tg, et par conséquent sur leur rôle dans les mouvements moléculaires . Pour ce faire, nous avons choisi des matériaux, élaborés sous forme de systèmes binaires miscibles de polymères, au sein desquels se développent de fortes interactions de type liaison hydrogène. Ces matériaux sont obtenus en mélangeant du polystyrène modifié par introduction de groupements spécifiques tels l'acide cinnamique (AC), l'acide méthacrylique (AM) ou le 4- vinyl acide benzoïque (VBA) d'une part et de polyméthacrylate d'éthyle, modifié par  des motifs  basiques  tels  que  la  4-vinylpyridine  (VP)  ou  la  2[N,N-dimethylaminométhacrylate
d'éthyle] (DAE) d'autre part.
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La sensibilité de la spectroscopie diélectrique, que plusieurs auteurs ont utilisé pour la caractérisation des polymères à l'état solide15 69 , est mise à profit pour l'étude des relaxations des  segments  de  chaînes  dans  ces  mélanges  de  polymères .  En  effet,  le  haut  pouvoir  de
résolution de cette technique permettrait de corréler les fluctuations de concentrations et les domaines de composition hétérogènes à la forme des spectres de dispersion diélectrique. Pour ce faire, les résultats expérimentaux seront exploités selon le modèle de couplage de Ngai70 lequel parmi les diverses approches théoriques,   rend compte des différences d'environnement
autour de chaque segment de chaîne par une distribution du temps de relaxation .
