L'objectif de ce travail est l'étude du comportement électrochimique du titane pur et des
binaires Ti50Cu50, Ti60Cu40 et Ti70Cu30 dans divers milieux acides aérés H2SO4, H3PO4,
HCl, HClO4 et HNO3 à la concentration 1N, à 25 et 55°C, par les méthodes de 
chronocoulométrie (traitement cathodique et anodique) et de polarisation potentiodynamique
L'effet d'halogénures alcalins a été étudié.
L'étude précédente a montré que c'est dans H3PO4, que les échantillons étudiés ont un
meilleur comportement vis à vis de la corrosion. Cela nous a incité à étudier en particulier 
l'alliage Ti60Cu40 dans l'acide orthophosphorique à différentes concentrations (0.5-4.5M), à
37°C, par les méthodes de chronopotentiométrie, de polarisation potentiodynamique et de 
la  spectroscopie électrochimique d'impédance (SIE).
L'anodisation de Ti60Cu40 à 37°C ouvre des perspectives importantes sur des applications 
biomédicales (prothèses).
