Le but principal de notre travail est d’apporter une contribution à la connaissance des
propriétés thermodynamiques des solutions de chloroalcanes et de cétones.
La première partie consiste en la détermination expérimentale des tensions de
vapeur et des chaleurs de mélange de systèmes binaires. Ces deux grandeurs
thermodynamiques sont respectivement mesurées par la méthode statique en utilisant un
isoténiscope et par calorimétrie en utilisant un calorimètre à flux type C80 SETARAM .
Les diagrammes d’équilibre liquide-vapeur sont établis pour la plupart des systèmes
dans l’intervalle de température ( 263,15 K – 343,15 K ) et à plusieurs compositions.
Les enthalpies molaires d’excès sont déterminées à 303,15 K et dans tout l’intervalle de
composition.
La deuxième partie de ce travail est consacrée à l’application et à la vérification de
modèles thermodynamiques pour la prévision des grandeurs d’excès. Ainsi nous
utilisons les modèles DISQUAC et UNIFAC Modifié (Dortmund) basés tous les deux
sur la méthode des contributions de groupements fonctionnels. Les effets de proximité
de groupes pourront être mis en évidence.








