Résumé :
Dans ce travail nous avons  étudié le comportement de l’huile minérale Borak22 (huile isolante utilisée  dans les transformateurs de haute tension), en présence de matériaux présents dans les transformateurs. Nous nous sommes intéressés à trois combinaisons d’échantillons : huile-papier, huile-cuivre et huile-papier-cuivre, puis nous avons comparé et  analysé la variation des  propriétés électriques et physico-chimiques de l’huile,  vieillie pendant 10 jours à 90 et 110°C ,en fonction  de la quantité des matériaux mise en jeux. Les résultats globaux indiquent que le cuivre dégrade plus l’huile pendant le processus du début de vieillissement. Une amélioration de l’huile l’isolante mise en présence du papier presspahn est aussi relevée.  Pour l’influence de l’association des deux matériaux sur l’huile, l’altération  est   inférieure à celle qui est dû au cuivre seul.
