  الخلاصة :
إن انجاز الأنفاق هو مصدر للرص الذي يتسبب في اضطرابات غير مقبولة , غير أن التطور السريع لتقنيات البناء  و تطوير الأساليب النظرية  لبناء الأنفاق; سمحت بتقليل المخاطر والتقليل من سعة التشوهات. إن  الهدف من هذا البحث هو التحكم في إجراءات نمذجة حركة التربة الناتجة عن انجاز الأنفاق و من اجل هذا تم تتبع مرحلتين هما:
المرحلة الأولى : التزود بمعلومات مرجعية حول نفق مترو الجزائر
المرحلة الثانية :  تقدير نتائج النمذجة الرقمية نتيجة الحفر بواسطة برنامج سيزار –لسبس.                                     ومن اجل التحقق من فاعلية البرنامج (سيزار- لسبس) أجريت مطابقة بين نتائج النمذجة و مختلف نتائج النموذج الحقيقي لنفق مترو الجزائر.     
 الكلمات المفاتيح:
النفق- النمذجة الرقمية - سيزار –لسبس- مرونة بلاستيكية - سلوك التربة

Résumé :
La réalisation des tunnels est en effet la source de tassement pouvant causer des désordres et des dysfonctionnements inacceptables, l’évolution rapide des techniques de construction et les méthodes de dimensionnement des tunnels permettent de réduire les risques d’instabilité ainsi que l’amplitude des déformations.
L’objectif de cette thèse est de mettre au point des procédures de modélisation des mouvements du sol provoqués par la réalisation du tunnel peu profond en terrain meuble, deux approches sont développées dans cette optique :
La première c’est l’approche expérimentale repose pour l’essentiel sur l’expérimentation in situ, seule susceptible de fournir des données de référence.  
La seconde vise à mettre au point et évaluer les performances de procédures de modélisation des effets du creusement à différentes niveaux de complexité qui sont effectuées à l’aide du code de calcul CESAR-LCPC.
Pour décrire et vérifier la validation de ce logiciel de calcul sur un ouvrage  réel, une confrontation entre les calculs numérique et les mesures in situ réalisées sur le tunnel du métro d’Alger  a été  effectuées.
            Mots clés : tunnel – modélisation numérique - CESAR-LCPC – élastoplasticité -Comportement du terrain.

Abstract
             The achievement of tunnels is in fact the source of compressing that cause inacceptable disorder and disfunctioning .The rapid evolution of techniques of compressing that cause inacceptable disorder and disfonctioning construction and the methods of dimensioning of tunnels allow to reduce the risks of instability and thus the amplitude of deformations.
             The purposes of this thesis of the movement of the soil issued by the achievement of tunnels a bit deep in built lands, 2 approaches are developed.
             The first is the experimental approach that lies on the experimentation in its own environment which in itself is susceptible of being references.
             The second aims at settling and assessing the performances of procedure of the modelisation of the effects of digging at different levels of complexity which are done with the help of the calculating code CESAR-LCPC.
             To describe and check the validation of the calculating program of a real work, a confrontation between the numerical calculations and   monitoring is performed in the tunnel of Algiers.
              Keywords: Tunnel - numerical model - CESAR-LCPC - convergence-confinemen - the ground behavior.


