Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l'étude du transport facilité  de l'uranium et du molybdène  à travers une membrane liquide supportée (MLS) et une membrane à sites complexants fixes (MSF) en utilisant  le trioctylphosphine oxyde (TOPO) comme transporteur mobile ou (fixe).
Les paramètres fondamentaux réagissant le transport à travers la membrane liquide supportée et la membrane à sites fixes ont été  déterminés (durée d'imprégnation  de la membrane  dans la phase organique, concentration de transporteur, concentration en métal dans la phase d'alimentation, épaisseur de la  membrane).
L'étude de la  possibilité de séparation uranium -molybdène et la stabilité de la MLS contenant le  TOPO comme transporteur a été effectuée.
Un intérêt spécifique a été accordé  à la  synthèse des membranes à sites complexants fixes (MSF) contenant le trioctylphosphine oxyde comme transporteur fixe puis une caractérisation de ces membranes par (FTIR, RX, MEB) a été effectuée.
Ces membranes ont fait l'objet de plusieurs études, notamment le transport et la séparation.
Enfin une étude comparative entre les deux types de membranes a montré que l'immobilisation du TOPO dans la matrice polymère donne de meilleurs résultats.   
