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تطويرأسلوبتجريبيواقعيفي المختبر، ومحاكاة تأثيرالمياه المالحةعلىمقاومةالخلايا البشريةللتآكلمنبدلةالفخذمع عدم وجودآلية،بما في ذلكالتآكلالمتسارع والطبيعية للتآكل(لاتسارع).
واستخداممادةالفولاذ المقاوم للصدأالذي يضاهيالاصطناعية، بدءا من اختباراتالكهروكيميائيةالأولية،لتحديدكثافةالتيارتآكلالمواد فيالسوائلالفسيولوجيةالطبيعية.إجراءاختباراتالتآكلالمتسارع للعينات الشدعن طريق تضخيمالحاليةللتآكل،في بيئةمحاكاةالظروفللجسم البشري. أخيراتحليللتأثيرهذه البيئةعلىالخواص الميكانيكيةللموادعن طريق اختباراتالشد



RESUME:

Élaboration d’une méthode expérimentale réaliste in-vitro, reproduisant l’influence du liquide physiologique des tissus humain sur la résistance à la corrosion de la prothèse fémorale sans contrainte mécanique, englobant une corrosion accélérée et une corrosion naturelle (non accélérée).  
Utilisation d’un acier inoxydable assimilable au matériau des prothèses, débutant par des essais électrochimiques préliminaires, pour la détermination de la densité de courant de corrosion naturelle du matériau dans le liquide physiologique. Conduite des essais de corrosion accélérée des éprouvettes de traction en amplifiant le courant de corrosion, dans un environnement simulant les conditions du corps humain. Enfin analyse de l’effet de cet environnement sur les caractéristiques mécaniques du matériau par des essais de traction.  




ABSTRACT

The elaboration of a realist experimental method in-vitro, reprodusing the influence of physiologicalhumantissueson the corrosion resistance of femoral prosthesis without mechanical constraint, including accelerated corrosion and natural (not accelerated) 
Using a stainless steel material comparable (assimilated) to the prosthesis material, starting by electrochemical tests, in order to determine material corrosion courant density in the physiological liquid. Conduct of accelerated corrosion tests of tensile specimens by amplifying the corrosion current, in an environment simulating the conditions of the human body. Finally analysis of the effect of this environment on the mechanical properties of the material by tensile tests



