

Résumé


En Algérie, dans la majorité des cas, le bâti est vétuste et manque d’entretien, il est proie aux différentes agressions et devant les catastrophes naturelles, il représente un risque majeur.  Il est donc nécessaire de procéder à son expertise pour évaluer sa vulnérabilité. La décision à prendre débouche inévitablement sur une solution de confortement ou une proposition de démolition, elle dépend de plusieurs volets : technique, social et économique et revêt un caractère à la fois multitechnique, multicritère et multiacteur. Les diverses expertises menées dans le vieux bâti révèlent la vulnérabilité des murs porteurs en maçonnerie qui subissent des ruptures diagonales sous l’action sismique. Le fait de chainer ces murs, améliore leur comportement, augmente leur résistance latérale et leur rigidité et diminue leur déformation.
Ce travail de recherche a pour objectifs d’élaborer un outil d’aide à la classification du bâti et à la proposition des solutions optimales de réparation des avaries, et d’approfondir l’étude du comportement d’un mur de maçonnerie chainé. 
Pour ce faire, nous nous proposons de mener les phases suivantes :
· L’analyse du contexte de cette étude pourmontrer d'abord la difficulté que pose cette problématique de l’expertise dans le domaine du bâtiment et l’intérêt suscité par l’élaboration d’un outil d’aide à la décision pour classer les constructions et choisir les bonnes solutions de confortement.
· La formalisation des données générales nécessaires à l’expertise et à la classification du bâti, en passant par une analyse systémique de la construction et de son environnement pour garantir le maximum d’exhaustivité dans le recueil des informations.
· L’élaboration de la démarche méthodologique d’aide à la décision concernant la classification de la construction et le choix optimal des solutions à apporter aux avaries. Cette opération nécessite à la fois le choix des approches de résolution ainsi que leurs ingrédients : ensemble des actions (solutions) contraintes et critères de décision. 
· La proposition d’une méthode de calcul de la résistance des murs en maçonnerie sous l’effet des charges horizontales moyennant des formulations pour évaluer la résistance latérale du panneau en maçonnerie et la résistance au cisaillement du chainage vertical.



Abstract


In Algeria, the majority of cases, constructions are old and lack of maintenance, they areconfronted to various attacks as well as to major risks of natural disaster. It is therefore necessary to appraise them in the way to assess their vulnerability. Inevitably, the decision leads to a reinforcement solution or a demolition proposal. This decision depends on several aspects: technical, social and economic, and cover at the same time a multi-technical, a multi-actor and a multi-criteria character. Under seismic action, the various appraisals carried out for old buildings reveal the vulnerability of masonry bearing walls undergoing diagonal failures. The fact to tie these walls, improves their behavior, increases their lateral resistance and stiffness and reduces their deformation.
This research work aims to develop an aid tool to classify buildings and to propose optimal solutions to repair any construction damage as well as to investigate the behavior of a confined masonry wall.
To achieve this, we propose to undertake the following steps:
- Analysis of the context of this study to show firstly the difficulty that poses this appraisal problem in the construction field and the interest in the development of an aid tool for the decision to classify constructions and choose the best solutions for strengthening.
- The formalization of general data necessary for the appraisal and to the classification of the built through a systemic analysis of the building and its environment to ensure maximum completeness in collecting information.
- The development of the methodology measure of the decision aid concerning the classification of construction and the optimal choice of solutions provided to damages. This requires in the same time the choice of solution approaches and their ingredients: all actions (solutions) constraints and decision criteria.
- The proposal of a method to calculate the resistance of masonry walls under the effect of horizontal loads through formulations to evaluate the lateral resistance of the masonry panel and the shear strength of vertical tie.


ملخص


إن البنايات بالجزائر، معظمها يعد قديما و غير مصان، و نتيجة لذلك فهو معرض لإعتداءات مختلفة و كوارث طبيعية تعتبر ذات خطورة قصوى عليها.
مما يستوجب القيام بخبرة للتحقق من مدى تأثرها. عند الإنتهاء من هذه الخبرة، سيتقرر لا محال، إما ترميـم هذه البناية أو تهديمها.
أخذ قرار التصحيح أو الهدم، يعتمد على معايير تقنية، إجتماعية و إقتصادية، و له في نفس الوقت صفة تعدد التقنيات، تعدد المعايير و تعدد المتدخلين. 
الخبرات المختلفة المؤدة على البنايات القديمة، قد بينت عرضة الجدران الحاملة إلى تمزقات قطرية (منحنية) تحت تأثير الحمولات الزلزالية.
ربط هذه الجدران، يحسن تصرفها، يزيد في مقاومتها الأفقية و صلابتها، و كذلك يقلل تشوهاتها.
من أهداف البحث المقدم وضع آلبة  مساعدة في تصنيف البنايات و إقتراح الحلول الأنجع لإصلاح الأضرار و التعمق في دراسة تصرف الجدران المربوطة بإطارات خرسانية.
لبلوغ هذه الأهداف، نقترح المراحل التالية :
· تحليل سياق الدراسة  لتبيان الصعوبة الناتجة عن معضلة الخبرة في ميدان البنايات، و أهمية وضع آلية  مساعدة أخذ القرار كي يتم تصنيف هذه الأخيرة و إختيار الحلول ذات النجاعة القصوى.
· إضفاء الصفة الرسميةعلى المعطيات العامة اللازمة للخبرة و تصنيف البنايات، و هذا بالقيام بتحليل جذري لهذه الأخيرة و لمحيطها، و هذا لضمان  أكبر نسبة من الكمالية في جمع المعلومات.
· وضع الطريقة المنهجية للمساعدة في أخذ القرار بالنسبة لتصنيف البنايات و إختيار حلول مناسبة للأضرار ذات النجاعة القصوى. هذه العملية تتطلب في نفس الوقت حسن إختيار المناهج المقربة للحلول و كذلك المكونات المتمثلة في مجموع الإجراءات (الحلول)، الإجهادات و معايير أخذ القرار.
· إقتراح طريقة لحساب مقاومة الجدران الأجورية تحت تأثير الحمولات الأفقية بإستعمال معادلات لتقييم المقاومة الجانبية للوحات الأجورية، و مقاومة االرابط العمودي من الخرسانة لجهد القص بأخذ بعين الإعتبار تأثير القضبان الحديدية العرضية.

