Les réservoirs argilo-gréseux sont, relativement radioactifs. Leur radioactivité est
particulièrement due à la présence d'un volume considérable d'argiles (plus de 5%). Les
argiles peuvent se présenter en couches bien individualisées ou en ciments, parfois même,
en minéraux secondaires. La présente étude est réalisée dans le but d'identifier, par les diagraphies, les différents liants, y compris ceux associés aux minéraux argileux. Aussi, elle permet la mise en évidence de leurs influences sur les réponses diagraphiques et les paramètres pétrophysiques du réservoir. Cependant, il est nécessaire de définir les paramètres argileux, ainsi que les différents types et nature d'argiles, afin de pouvoir effectuer les corrections possibles des paramètres pétrophysiques du réservoir. Par ailleurs, l'identification des autres liants dolomitiques, siliceux et/ou autres, peuvent être utiles à une meilleure caractérisation des réservoirs potentiels.
L'influence de ces ciments est mise en évidence par les reports graphiques, établis à
partir des enregistrements, essentiellement, des diagraphies de rayons gamma naturels (GR), de spectrométrie de rayons gamma naturels (NGS) et de porosités.
Plusieurs puits ont été étudiés dans le bassin de Berkine, situé au sud-est algérien, où
les Z-plots réalisés sont :
- pour la lithologie : (b-n), (t-n), (b-Pe) et (b-t), avec CGR en Z
- pour les types de ciments : (U-K) et (b-K), avec CGR en Z
- pour la minéralogie : (Pe-K) et (Th-K), avec b en Z.
L'analyse des différents Z-plots de lithologie, montre que le quartz est le minéral
prépondérant. Aussi, le ciment argileux est celui prédominant. Toutefois, on distingue
l'influence des ciments anhydritiques et dolomitiques.
Les Z-plots de minéralogie et de type de ciments, ont permis d'identifier plusieurs
minéraux argileux. Il s'agit de l'illite, de la montmoriollonite et des traces de chlorite et de la kaolinite. Par ailleurs, on remarque l'influence des interstratifiés, constituants le plus souvent les termes de transition : illite-montmoriollonite et kaolinite- montmoriollonite.Mis à part la kaolinite, tous ces minéraux argileux affectent, considérablement, les paramètres de saturation, de porosité et de perméabilité.
