RÉSUMÉ DE MÉMOIRE
Étude et commande d'une MADA avec stockage
Application à un réseau de distribution

A l'heure actuelle, l'utilisation de plus en plus fréquente des éoliennes a pris une réelle ascension. En effet, étant plus soucieux du respect de l'environnement et désirant réduire les consommations en énergie, les éoliennes s'inscrivent parfaitement dans l'ère actuelle. Mais, de nombreux problèmes techniques affectent le développement de cette production, notamment le problème de stabilité du réseau. En raison de la source primaire de ces systèmes de production d'énergie, le vent qui est de nature aléatoire et imprévisible, une éolienne seule ne peut pas faire le réglage de puissance, c'est-à-dire l'équilibre entre la production et la consommation. L'idée du stockage a été exploité est représente donc la clé de pénétration des énergies renouvelables et plus précisément l'énergie éolienne sur le réseau électrique. Il fournit non seulement une solution technique au gestionnaire du réseau pour assurer en temps réel, l'équilibre production-consommation mais il permet également d'utiliser au mieux les ressources renouvelables en évitant un délestage en cas de surconsommation.
Parmi les différents types de stockage qui existent, le stockage basé sur un volant d'inertie est le plus connu dans cette application. Il s'adapte bien aux systèmes de conversion éolienne en raison de sa bonne dynamique et de son bon rendement.

Le présent mémoire s'intéresse à l'étude d'une chaine de production d'énergie éolienne à base d'une machine asynchrone à double alimentation (MADA) avec stockage inertiel. Afin d'augmenter la puissance générée par la chaine de conversion d'énergie cinétique du vent, une ferme éolienne a été appliquée dans un réseau de distribution.
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