Ce travail porte sur l’étude de la réactivité du monomère alcool cinnamique en vue de l’obtention de systèmes polymériques à base de dérivés cinnamiques.
- Dans cette optique nous avons dans un premier temps tenté d’homopolymériser ce monomère par voie radicalaire en solution. Dans un second temps nous avons copolymérisé par processus radicalaire conventionnel en solution cet alcool avec le styrène et l’anhydride maleïque.
- Les techniques d’analyse : Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier, Résonance Magnétique Nucléaire du Proton et Viscosimétrie ont été mises à profit pour la caractérisation des PSAlC et PAlCAM à différentes compositions en alcool.
- L’analyse des résultats des taux de conversion a révélé la faible incorporation des unités cinnamiques au sein des chaînes polymériques.


Afin d’avoir un monomère cinnamique ayant une réactivité meilleure, nous avons opté pour la modification de l’alcool cinnamique en ester.
[bookmark: Le_monomère_méthacrylate_de_cinnamyle_ré]- Le monomère méthacrylate de cinnamyle résultant de l’estérification de l’alcool cinnamique avec le chlorure de méthacryloyle a été caractérisé par les techniques spectrales usuelles.
[bookmark: Les_valeurs_des_rendements_de_sa_copolym]-		Les valeurs des rendements de sa copolymérisation avec le méthacrylate d’éthyle montrent que ce nouveau monomère est plus réactif que l’alcool et que l’existence de l’unité cinnamique comme groupement pendant dans la chaîne polymérique présente moins de gênes stériques  que lorsque elle existe au sein de la chaîne.
- Les valeurs des rapports de réactivité ont révélé l’enchaînement statistique des chaînes polymériques avec une distribution riche en unités EMA.
Il est à envisager en perspective de poursuivre cette étude par la détermination structurale des copolymères obtenus ainsi que leurs utilisation dans l'élaboration de systems binaries de polymers.

