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Résumé :

[bookmark: _Toc515223343][bookmark: _Toc515223426][bookmark: _Toc515231201]	Le but de ce travail est d'étudier en laboratoire les effets de la pluie et du ruissellement sur l’érosion hydrique du sol. Les deux paramètres caractéristiques du ruissellement et d’érosion sont étudiés, tels que la vitesse d'écoulement, la profondeur d'écoulement, le débit, le régime, la puissance de l'écoulement pour le ruissellement de surface et les caractéristiques de l’érosion de la surface du sol, tels que la rugosité de surface et concentration de sédiments. L'étude est réalisée au niveau du laboratoire LEGHYD sur un simulateur de pluie (Type : EID 340 ORSTOM). Pour simuler le sol naturel, un bac de sol dont les dimensions sont de 2 m de longueur, 0,5 m de largeur et 0,15 m de hauteur est utilisé. Les résultats obtenus montrent d’une part que l’indice d’érosivité de pluie est un bon prédicteur de l’érosion du sol et d’autre part, la présence d’une mince couche d’eau protège la surface du sol contre l’érosion à partir d’une intensité de pluie supérieure à environ 90,39 mm/h.

