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Résumé
Ce travail est consacré à l’étude des propriétés structurales et diélectriques de poudres fer-cobalt nanostructurées  par mécanosynthèse dans un broyeur planétaire sous atmosphère d’argon. L’analyse par diffraction des rayons X (DRX) et microscopie électronique à balayage (MEB) en fonction du temps de broyage nous a permis de rendre compte de la nature structurale et de la morphologie de ces poudres. L’étude par diffraction des rayons X met en évidence une solution solide de substitution 
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 (type c.c.) de taille moyenne des cristallites de 15 nm et taux de microdéformations de 0.58%. La morphologie des poudres observées par MEB montre la formation de structures lamellaires multicouches de Fer et de Cobalt de 20 
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 de granulométrie vérifiée par diffraction Laser.  
Afin d’examiner le comportement d’échantillons de poudres massiques obtenus par compactage à froid et exposés à l’action d’un champ électromagnétique dans la gamme des micro-ondes, nous avons mené des mesures du coefficient de réflexion et de la permittivité diélectrique dans un guide d’ondes métallique à bande X. Les résultats ont montré une diminution de l’intensité de réflexion au cours du broyage suite à une amélioration des propriétés diélectriques, en conséquence les poudres fer –cobalt mécanosynthétisées sont prometteuses pour des applications d’absorption micro-ondes.

Mots clés : Mécanosynthèse, poudres fer cobalt, Diffraction des Rayons X, Microscopie Electronique à Balayage, Permittivité Diélectrique Micro-ondes.

_1361640438.unknown

_1361640735.unknown

