


Les catalyseurs de type Ziegler-Natta ont permis un important développement dans la chimie macromoléculaire, notamment dans le polymérisation stéréospécifique des  oléfines. Ces catalyseurs ont une importance primordiale dans les recherches académiques et industrielles.
 Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés à l'étude de la polymérisation du styrène en présence de deux systèmes catalytiques. Le premier est un système homogène type ziegler-natta à base de trichlorure de   vanadyl et le triméthylaluminium (VOCl3/AlMe3). Le deuxième système est basé sur l'alumoxane (VOCl3/MAO).  Les polymérisations ont été effectuées sous différentes conditions afin de déterminer les conditions optimales de la polymérisation. Nous avons également étudié l'influence de chacun de ces organoaluminiques sur les performances de cette polymérisation, en examinant leur effet sur l'activité du système catalytique, les masses molaires et la stéréorégularité des polymères. 
Les polymères obtenus ont été caractérisés par viscosimètrie, RMN 13C, DSC  et les masses molaires ont été  déterminées  par chromatographie d'exclusion stérique (GPC).
