  Les mélanges binaires non miscibles forment par agitation des émulsions dont on peut
 caractériser l'état structural par des mesures de permittivités diélectriques  e' et  e" à 9460 MHz.
     Dans cette bande de fréquence la cellule de mesure est constituée par une portion de guide
 rectangulaire fermée à l'entrée et terminée par un court-circuit à position variable. Dans ce
 volume clos l'émulsion est injectée à l'aide d'une pompe qui assure une circulation
 suffisamment rapide pour éviter la séparation de l'eau et de l'huile. Les  variations de la
 tension à l'entrée de la cellule en fonction de la position du court-circuit sont enregistrées
 sur une table traçante. Un traitement informatique des relevés graphiques conduit aux
 valeurs expérimentales de  e' et  e" avec une précision appréciable de 2% et 4%.
    Avec des émulsions d'eau et de décane, d'eau et de limonène, en faisant varier
 progressivement la concentration d'un des deux constituants, on a observé des
 discontinuités de  e' et  e".
     La structure des émulsions de type eau dans l'huile entretenues par turbulence, a été mise
 en évidence par Pacek et al. ; une technique vidéoscopique élaborée a été utilisée
, produisant des images qui montrent nettement la présence de gouttelettes d'huile dans les
 gouttes d'eau pour des fractions volumiques d'eau supérieures à 0.25
     Cependant, les théories établies relatives aux permittivités diélectriques de ces
 émulsions considèrent, indépendamment de la nature des deux phases, une phase dispersée
 en gouttelettes généralement sphériques dans une phase continue.
     Dans le cas des émulsions de type eau dans l'huile, nous proposons alors un nouveau
 modèle dans lequel la phase dispersée est représentée par une émulsion de type
 huile  dans l'eau plongée dans un continuum d'huile. Vu la complexité structurale de ce
 type d'émulsion, l'estimation de la quantité d'huile présente dans l'eau est difficile
 En faisant passer les courbes théoriques déduites de l'expression de la permittivité établie
 par Greffe-Grosse, théorie adaptée aux émulsions, au plus près des valeurs expérimentales
, il est possible de suivre l'évolution de la fraction d'huile introduite dans l'eau en fonction
 de la fraction volumique de l'eau.
