Université des Sciences et Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Electronique et Informatique / USTHB
 Laboratoire de Traitement d'Images et Rayonnement
Post Graduation 
Option: traitement de signal et des images.
 *Thèse de Magistère
 Titre
 «Analyser des déformations des sols à Partir d'interférométrie
  Différentielle SAR nominale La technique de SBAS ».
Présenté par: ** BOUCHEBBAT Abderrahmane

L’interférométrie SAR est une technique qui exploite la différence de phase entre deux signaux SAR afin de mesurer les changements dans les distances entre le capteur et la cible. Une des applications de l'interférométrie SAR (InSAR) est la génération des modèles numériques de terrain (MNT) qui donne une estimation de l'élévation des cibles par rapport à une grille de référence. Une extension intéressante de La multi-passe InSAR  est une technique relativement récente, appelée interférométrie différentielle SAR (DInSAR) qui exploite la différence de phase entre les paires d'images SAR acquises à différents moments (référence temporelle) afin de détecter déplacement relatif "déformation" entre les deux acquisitions différentes. Généralement certains facteurs tels que la décorrélation due aux Baselines temporelle et spatiale ou de la phase atmosphérique limitent ses performances.  D’où la nécessité de trouver des différents moyens pour faire face à ces facteurs et  limiter leurs effets. Deux nouveaux concepts ont été introduits. Le premier concept est appelé PSDINSAR, il se base sur le fait que certaines cibles appelées diffuseurs permanents ont un comportement invariant dans le temps. Cependant, le deuxième concept, utilise une combinaison efficace de toutes les données disponibles des acquisitions dans des multiples sous-ensembles de paires d’interférogrammes caractérisés par des petites Baselines d’où l’appellation (SBAS), et cela pour estimer la vitesse déplacements au sol.
L'objectif de notre thèse est l'étude et la mise en œuvre du processus SBAS qui est basé sur une sélection efficace et la combinaison de plusieurs interférogrammes différentiels déroulés. Cette technique répond à deux exigences principales; l'utilisation d'un grand nombre de données prises dans l'ordre chronologique pour augmenter le taux d'échantillonnage temporelle des acquisitions. Et à la préservation de l'information différentielle (les capacités de fournir des cartes de déformation spatialement denses) et ceci est réalisé par la sélection et la génération de sous-ensembles (SB) afin de réduire les phénomènes de décorrélation et la phase topographique résiduelle.
Le processus a été appliqué sur un ensemble de données ERS1/ERS2 composée par 17 acquisitions acquis,  de 1 Octobre 1995 jusqu'au 15 Juillet 2007, sur une orbite descendante, où nous avons été en mesure de former quatre sous-ensembles. Le site test est situé dans le sud de l'Algérie (Ouargla). Cet ensemble de données acquises dans le cadre d'une ERS / ENVISAT projet de contrat par le laboratoire LTIR avec l'Agence spatiale européenne (ESA).
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