


Resumé
    L'analyse physico-chimique de l'interaction ion-polymère est un outil très utile pour l'étude des défauts crées suite aux irradiations. L'interaction du faisceau d'ions avec les polymères apporte des modifications dans la structure du polymère causant des brisures de liaisons, des carbonisations et une série de processus chimiques qui dépendent fortement de l'énergie déposée par le faisceau. Malgré l'abondance des données expérimentales dans la gamme d'énergie du KeV au MeV, la compréhension des phénomènes de perte de masse des polymères irradiés demeurent incomplète. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'étude des effets d'irradiation par un faisceau de deutérons sur la structure du polyéthylène téréphtalate (PET-C10H8O4). Deux techniques d'analyse complémentaires sont simultanément mises en œuvre; la technique d'analyse par un faisceau d'ion et la spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier   L'essentiel de ce travail consiste à étudier l'évolution des différents composants du PET en fonction de la fluence d'irradiation. La perte de masse en O, C, H du PET est quantifiée à l'aide de deux méthodes d'analyses nucléaires (NRA et FES). Les spectres FTIR des échantillons faiblement irradiés montrent une forte diminution de l'intensité de l'ensemble des raies d'absorption sans altérer la structure chimique du composé et ceux fortement irradié présentent une drastique atténuation des intensités des raies d'absorption jusqu'à la perte totale de l'empreinte de structure du polymère.



