Résumé : L’objectif  de cette étude est de déterminer l’influence de la modification des bitumes par l’association (EVA - NBR - déchet plastique alimentaire) et les paramètres de malaxage (temps et vitesse de malaxage)  sur le vieillissement et sur les caractéristiques rhéologiques des bitumes (purs et modifiés). Nous aborderons l’étude du vieillissement sur les aspects : vieillissement  à court  terme   (RTFOT) et à long terme  (PAV). Les résultats expérimentaux montrent que l'incorporation de l'association (EVA-NBR-déchet plastique alimentaire) dans le bitume améliore ses propriétés rhéologiques (pénétrabilité, TBA, ductilité, etc.). L’étude expérimentale sur le vieillissement des bitumes et des bitumes modifiés a montré que l’ajout de l'association (EVA-NBR-déchet plastique alimentaire) dans le bitume améliore la résistance au vieillissement à court terme et à long terme. Cette amélioration est proportionnelle à la durée et à la vitesse  de malaxage. En plus de l’amélioration des caractéristiques des liants bitumineux qui se répercutera sur la durabilité des structures bitumineuses, l’environnement sera ainsi préservé par la valorisation des déchets industriels notamment les emballages et les sacs....
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Abstract: The objective of this study is to determine the influence of the modification of the bitumen by the association (EVA - NBR - plastic waste) and the parameters of malaxation (time and speed of malaxation) on the ageing and the rheological characteristics of the bitumen (pure and modified). We will approach the study of ageing on the aspects: short-term ageing (RTFOT) and long-term (PAV). The experimental results show that the incorporation of the association (EVA-NBR- plastic waste) in the bitumen improves its rheological properties (penetrability, softening point, ductility, etc.). The experimental study on the ageing of the bitumens and the modified bitumens showed that the addition of association (EVA - NBR - plastic waste) in the bitumen improves resistance to the short-term and long-term ageing. This improvement is proportional to the duration and the speed of malaxation. In addition to the improvement of the characteristics of the bitumen binders which will be reflected on the durability of the bituminous structures, the environment will be thus preserved by the valorisation of the industrial waste in particular packing and the bags….
Key Words:    Bitumen, plastic waste, NBR, EVA, ageing, RTFOT, PAV
ملخص  :الهدف المنشود من هذه الدراسة هو تحديد تأثير تعديل الزفت مع الثلاثية (البلاستيك EVA-NBR- ) ومدة وسرعة المزج على ىشيخوخة الزفت وعلى الخصائص الريولوجبة للزفت .سنقوم بدراسة شيخوخة الزفت على المدى القصير(RTFOT)  والطويل (PAV). النتائج التجريبية تأكد إدخال الثلاثية (البلاستيك EVA-NBR- ) على الزفت تحسن خصائصه الريولوجية ( الاختراق، درجة الانصهار  TBA ، قابلية التمدد) .  النتائج التجريبية على كبر القار و القار المعدل تثبت ان إدخال الثلاثية (البلاستيك EVA-NBR- ) على الزفت تحسن مقاومته للشيخوخة قصيرة وطويلة المدى وهذا التحسن مرتبط ايضا بمدة وسرعة المزج بين الزفت والثلاثية. وبالإضافة إلى تحسين خصائص الإسفلت والتي ستؤثر على متانة الهياكل الإسفلتية، فإن البيئة هي المستفيد الثاني  من إعادة معالجة النفايات الصناعية الغدائية و  بما فيها العلب البلاستيكية  المستعملة و الأكياس البلاستيكية. 
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