عملنا هذا عبارة عن تقريب تجريبي حول استرداد و اعادة تدوير عناصر تدخل في تركيب المغانط الخارقة من الجيل الثالث, هذه المغانط تصنع من مواد تحتوي على النيوديم (NdFeB), تستخدم مغانط النيوديم عموما في صناعة الأقراص الصلبة للحواسيب, عملنا يرتكز على عدة مراحل تتمثل في: ازالة الطبقة السطحية المضادة للتأكسد, تقصف هيدروجيني, طحن ناتج التقصف, اذابة في الحمض, ترسيب على شكل أكسلات النيوديوم, تفكيك حراري للحصول على أكسيد النيوديوم و أخيرا عملية ارجاع  على درجة حراراة 750°C  بوجود الصوديوم و كلور الكاسيوم, العملية الأخيرة عبارة عن تصنيع مغناطيس من ناتج الطحن, بعد الضغط و التلبيد و بواسطة مغناطيس كهربائي تم االحصول على مغناطيس خارق. لدراسة وتوصيف النواتج ، استخدمنا التقنيات التحليلية التالية : EDX، MEB ، DRX و تحليل  التنشيط النيوتروني (مفاعل الأبحاث النووية في الجزائر، الدرارية ), مقياس الصلابة وتسلا متر.
This paper presents the preliminary field investigation on the recovery and the recycling of element entering the composition of the magnets of the third generation that is materials manufactured containing neodymium (NdFeB).The neodymium magnets are generally used in most of the hard disks of computer, This work several stages : a scouring of the hard disk to remove the layer of nickel, a hydrogen decrepitation (embrittlement) of the precursor, a grinding of  the powder, an acid leaching, a precipitation of oxalate of neodymium and finally a thermal decomposition for obtaining NdO3. The production of neodymium metal is performed by the reduction of neodymium oxide with sodium in the presence of calcium chloride at 750°C. The last operation comprises a compaction and a sintering. Using a device of magnetizing we carried out a magnetization to have a super magnet. To evaluate the outputs we used several analytical techniques: EDX, electronic scan microscopy, DRX, analyzes by neutron activation (nuclear research reactor of Draria-Algiers). And also Tesla-meter.
Notre travail correspond à une approche expérimentale sur la récupération et le recyclage des éléments entrant dans la composition des aimants de la troisième génération. Ces aimants sont fabriqués de matériaux contenant du néodyme (NdFeB). Les aimants néodymes sont généralement utilisés dans la production des disques durs pour ordinateur, notre travail s’articule sur une succession de plusieurs étapes : un décapage mécanique pour enlever le revêtement sur le super aimant, une fragilisation par  hydrogène de l’aimant de référence, un broyage de la poudre obtenue après fragilisation, une lixiviation acide, une précipitation de terre rare sous forme d'oxalate de néodyme et finalement une décomposition thermique pour l'obtention NdO3. La production de métal néodyme est réalisée par la réduction de l'oxyde de néodyme avec le sodium, en présence de chlorure de calcium à 750°C. La dernière opération consiste à élaborer un aimant à partir des poudres broyées en effectuant un compactage et un frittage. Avec un dispositif de magnétisation nous avons réalisé une aimantation d'un aimant super. Pour l’étude et la caractérisation de l’aimant de référence et l’aimant élaboré, nous avons utilisé plusieurs techniques d'analyse: EDX, microscopie électronique à balayage, DRX, analyse par activation neutronique (réacteur de recherche nucléaire de Draria-Alger). Et aussi Tesla-mètre.
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