








Résumé

Le présent travail s'intéresse à la modélisation thermique d'un moteur asynchrone à cage de faible puissance. Deux modèles comportementaux des grandeurs thermiques de la machine asynchrone à cage de 2.2 kW de fabrication algérienne sont présentés et discutés.

Le premier est un modèle nodal qui subdivise la machine étudiée en cinq blocs homogènes. L'identification des conductances thermiques est effectuée expérimentalement en adoptant une approche statique. Les résultats du calcul, confrontés aux essais effectués sur la machine considérée sont globalement satisfaisants.

Le deuxième modèle présenté est numérique. Nous avons utilisé la méthode des éléments finis en deux dimensions pour résoudre l'équation de la chaleur en régime permanent. Le programme informatique élaboré a permis de déterminer la carte des températures dans une section droite de la machine étudiée. La comparaison des résultats de mesures et de calculs est très satisfaisante.















