La présence des métaux lourds tels que le plomb, le mercure, le cadmium etc dans les eaux pose de sérieux problèmes; ces derniers, non biodégradables, toxiques même à de très faibles concentrations.
Il est donc nécessaire voire indispensable de purifier ces eaux avant même leur sortie d'usine.Pour purifier ces eaux, l'utilisation d'un adsorbant (argile)  disponible en grande quantité en Algérie, est possible.    
Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à traiter d'abord une argile en vue de l'élimination du cadmium à partir de solutions aqueuses.
Dans une première partie, nous avons choisi une argile naturelle de type bentonitique provenant de la "charge industrielle ".
Ce choix est motivé par un pourcentage d'élimination du polluant, plus élevé comparé à celui des autres fractions d'argile.
 Dans une deuxième partie  nous avons procédé au traitement physico-chimique de l'argile choisie.La troisième partie est consacrée à sa caractérisation (argile naturelle et traitée).Enfin  la quatrième partie  concerne l'application pour  l'élimination du cadmium.
Les paramètres fondamentaux influençant l'adsorption du cadmium ont été étudiés; temps de contact, pH du milieu, la température et la vitesse d'agitation.
L'objet du présent travail, est la possibilité d'utiliser des bentonites algériennes traitées dans le traitement des eaux résiduaires industrielles.

